**تقرير تحليل بيانات نظام المردم الذكي**

## الربع الثاني لعام 2021م

مقدمــــــــــة

يقيس هذا التقرير مستوى أداء نظام المردم الذكي من خلال القراءات التي تصدر من النظام ويوضح مدى تحسنها عن القراءات السابقة والتي تعكس مدى التزام المشغل للمشروع بتنفيذ الخطط التشغيلية وتطوير الموقع.

حيث لوحظ من خلال تقارير الربع الثاني 2021 أن مخلفات الهدم والبناء كانت **الأعلى** وزن من انواع النفايات بمعدل **(62%)** في حين أن **شهر** **مايو** كان **الأعلى** رصداً للنفايات بنسبة (34%) ويرجح الزيادة بسبب مناسبة رمضان والعيد.

كما لوحظ أن **يوم الثلاثاء** الأكثر نسبة في وزن النفايات بنسبة (19%) من مجموع بقية الايام، وأن فترة الذروة من **09:00 ص الى** 10**:00 ص** بينما فترة الركود كانت من 05:00 م الى **06:00 م** .

**كما تشير الاحصائيات إلى أن نسبة الفرق** بين الاوزان في نظام المردم و نظام تتبع المركبات (AVL) بلغت **(33%)**.

وفيما يخص المخالفات فقد تم تسجيل(91%) نسبة مخالفة حمولة قصوى لمركبات المقاولين.

لوحظ بأن مخالفة عدم تفريغ الحمولة ترصد في حال لم يتم تفريغ النفاية وايضا في حال خروج مركبة المقاول من المردم بوزن زائد عن وزن الدخول.

توصيات مركز التحكم:

1. جدولة عملية دخول المركبات الى المردم بأوقات محددة لكل مقاول لتفادي ازدحام مركبات المقاولين داخل المردم في ساعة معينة لإنجاز العمل بشكل أفضل.
2. إعادة هيكلة خطة عمل المردم في المناسبات والاعياد، للتعامل بكفاءة مع زيادة اوزان النفايات في هذي الفترات.
3. اضافة مخالفة الخروج بوزن زائد من ضمن المخالفات.
4. تعديل طريقة احتساب مخالفة عدم تفريغ الحمولة للمركبات التي لم تفرغ حمولتها في المردم (**وزن الدخول = وزن الخروج)**
5. ربط نظام المردم الذكي مع نظام **تتبع المركبات (AVL) ، ونظام راصد نظافة، ونظام مدينتي** لاكتمال عمل منظومة النظافة.
6. اتخاذ اجراء على المقاولين المسجل عليهم مخالفات وتطبق بشكل فوري.
7. توعية المقاولين بأهمية الالتزام بوزن الحمولة المناسبة لوزن المركبة لتفادي رصد مخالفة الحمولة القصوى.

**تحليل الأوزان حسب أنواع النفايات:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع النفاية | ابريل | | مايو | | يونيو | | الربع الثاني | |
| الأوزان | النسبة | الأوزان | النسبة | الأوزان | النسبة | الأوزان | النسبة |
| هدم وبناء | 253308 | 63% | 299487 | 61% | 286955 | 62% | 839750 | 62% |
| بلدية صلبة | 123773 | 31% | 165431 | 34% | 154311 | 34% | 443515 | 33% |
| نباتية كبيرة الحجم | 19317 | 5% | 21206 | 4% | 14748 | 3% | 55271 | 4% |
| المسالخ | 2950 | 1% | 3327 | 1% | 2720 | 1% | 8997 | 1% |
| مواد اتلاف | 997 | 0% | 263 | 0% | 548 | 0% | 1808 | 0% |
| الطبية المعالجة | 721 | 0% | 0 | 0% | 8 | 0% | 729 | 0% |
| الاطارات | 451 | 0% | 603 | 0% | 634 | 0% | 1688 | 0% |
| مصنع الفرز (كرتون) | 233 | 0% | 357 | 0% | 138 | 0% | 729 | 0% |
| المحرقة | 164 | 0% | 521 | 0% | 452 | 0% | 1137 | 0% |
| المجموع | 401913 | | 491156 | | 460514 | | 1353624 | |
| المتوسط | 44657 | | 54577 | | 51168 | | 150403 | |
| النسبة | 30% | | 36% | | 29% | |

تحليل نسبة الأوزان حسب اليوم/الوقت:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| التصنيف | اليوم / الوقت | الوزن بالطن | النسبة |
| أكثر يوم رصد لمجموع اوزان ايام الاسبوع خلال الشهر | **يوم السبت** | 216262 | 19% |
| أقل يوم رصد لمجموع اوزان ايام الاسبوع خلال الشهر | **يوم الجمعة** | 153843 | 14% |
| اعلى وزن تم رصده حسب الايام | **الاربعاء: 26-05-2021 / 01:00 ص** | 2552 | 0% |
| اقل وزن تم رصده حسب الايام | **الخميس: 10-06-2021 / 12:00 م** | 0.6 | 0% |
| فترة الذروة | **من 09:00 ص حتى 10:00 ص** | 115254 | 9% |
| فترة الركود | **من 05:00 م حتى 06:00 م** | 7348 | 1% |

**تحليل ومقارنة أوزان عقود النظافة بين نظام المردم ونظام التتبع AVL:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول | العقد | نظام AVL | | نظام المردم | | الفرق | |
| الأوزان بالطن | النسبة | الأوزان بالطن | النسبة | الأوزان بالطن | النسبة |
| الفهاد | الثاني | 37685 | 15% | 89362 | 34% | 51677 | 33% |
| الثالث |
| الخامس |
| اليمامة | الرابع | 74494 | 30% | 77866 | 30% | 3372 | 9% |
| الثامن |
| التاسع |
| سدر | الأول | 87494 | 36% | 58058 | 22% | -29436 | 9% |
| السادس |
| السابع |
| افيردا | الحادي عشر | 14627 | 6% | 20542 | 8% | 5915 | 5% |
| سرايا الجزيرة | العاشر | 24515 | 10% | 15315 | 6% | -9200 | 3% |
| الثاني عشر |
| بيت العرب | الثالث عشر | 6180 | 3% | 1255 | 0% | -4925 | 2% |
| المجموع | | 244995 | | 262398 | | 17403 | |

**\* العامود الاخضر في الرسم البياني يشير الى المقاول الذي نقل اكبر وزن وحقق أقل نسبة فرق و العامود الأحمر يشير الى المقاول الذي نقل أقل وزن وحقق أعلى نسبة فرق**

**\* الفرق = الوزن في نظام المردم – الوزن في نظام AVL**

**\* نسبة الفرق = ( الفرق / ( الوزن من المردم + الوزن من نظام** AVL **) ) لكل مقاول على حدى .**

تحليل ومقارنة أوزان النفايات الواردة بين نظام المردم ونظام مدينتي**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التصنيف | الوزن بالطن | النسبة |
| وزن الدمارات من تقارير نظام المردم الذكي | 839750 | 100% |
| وزن الدمارات من منصة مدينتي | N/A | N/A |
| الفرق بين قراءات نظام المردم و منصة مدينتي | N/A | N/A |

**\* لاتوجد تقارير شهرية تصدر من نظام مدينتي بسبب تعطل الربط بين النظامين.**

التصاريح المصدرة من نظام المردم الذكي :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التصنيف | ابريل | | مايو | | يونيو | | المجموع |
| العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة |
| موظف | 57 | 41% | 52 | 44% | 33 | 50% | 142 |
| زائر | 83 | 59% | 67 | 56% | 33 | 50% | 183 |
| المجموع | 140 | | 119 | | 66 | | 325 |

المخالفات المصدرة من نظام المردم الذكي:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المخالفة | ابريل | | مايو | | يونيو | | المجموع | النسبة |
| العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة |
| الحمولة القصوي | 10237 | 92% | 10291 | 93% | 7040 | 83% | **27568** | 90% |
| عدم تفريغ الحمولة | 429 | 4% | 366 | 3% | 698 | 8% | **1493** | 5% |
| وزن الخروج اعلى من وزن الدخول | 421 | 4% | 363 | 3% | 698 | 8% | **1482** | 5% |
| عدم المرور على بوابة الدخول | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | **0** | 0% |
| عدم المرور على بوابة الخروج | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | **0** | 0% |
| المجموع | 11087 | | 11020 | | 8436 | | **30543** | |

**ملاحظات:**

* **مخالفة الخروج من المردم بوزن زائد عن وزن الدخول غير مصنفة ضمن المخالفات في النظام بل متضمنة مع نوع المخالفة "عدم تفريغ الحمولة".**
* **تم احتساب عدد ونسبة مخالفة " وزن الخروج اعلى من وزن الدخول " في هذا التقرير بشكل يدوي.**
* **النظام لا يصدر أي اشعارات الكترونية تصل لأصحاب القرار بخصوص الانتهاك أو المخالفة.**
* **لا تطبق اي اجراءات على المقاولين عند تسجيل اي مخالفة من المخالفات المذكورة بالتقرير.**

**تحليل المخالفات حسب تصنيفها لكل مقاول:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول | الحمولة القصوى | | عدم تفريغ الحمولة | | وزن الخروج أعلى من وزن الدخول | | المجموع |
| العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة |
| الدمارات | 6057 | 22% | 443 | 30% | 430 | 29% | 6930 |
| اليمامة | 5374 | 19% | 127 | 9% | 124 | 8% | 5625 |
| الفهاد | 4989 | 18% | 231 | 15% | 245 | 17% | 5465 |
| سدر | 4310 | 16% | 106 | 7% | 107 | 7% | 4523 |
| مقاولي الشركات التجارية | 2860 | 10% | 413 | 28% | 403 | 27% | 3676 |
| سرايا الجزيرة | 1479 | 5% | 22 | 1% | 23 | 2% | 1524 |
| أفيردا | 1480 | 5% | 32 | 2% | 33 | 2% | 1545 |
| بيت العرب | 602 | 2% | 19 | 1% | 17 | 1% | 638 |
| التشوه البصري | 395 | 1% | 38 | 3% | 38 | 3% | 471 |
| مواد الإتلاف الأسبوعية | 22 | 0% | 9 | 1% | 9 | 1% | 40 |
| مصانع الاطارات بالمردم | 0 | 0% | 53 | 4% | 53 | 4% | 106 |
| البسامي | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| المجموع | 27568 | | 1493 | | 1482 | | 29098 |

**ملاحظة:** **وجود مخالفات مدرجة ضمن عدم تفريغ حمولة ومن المفترض ان تكون ضمن الخروج بوزن زائد عن وزن الدخول**